Eksempel 3 stk i parallell, se de neste 3 sidene for braketter for 2, 3 eller 4 veis montering.
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For vannmåler med R1/2"/G3/4" utvendig gjenge byggelengde 110 mm:
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For vannmåler med R1"/G5/4" utvendig gjenge byggelengde 260 mm:
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[bookmark: _GoBack]For vannmåler med R3/2"/G2" utvendig gjenge byggelengde 300 mm:
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				Alle mål i mm.
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